Элементы задней подвески.

**Прайс лист на авторемонтные работы автомобилей ВАЗ и иномарки.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Ваз 01\07 | Ваз 08\09 | Ваз 110\112 | Нива | иномарки |
| Амортизатор задний(1шт.)-замена | 300 | 600 | 600 | 400 | от 800 |
| Подшипник ступицы задний(1шт.)-замена | - | 500 | 500 | - | от 800 |
| Балка заднего моста(в сборе) -замена | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | от 3500 |
| Редуктор заднего моста -замена | 2000 | - | - | 2400 | от 3000 |
| Полуось\подшипник полуоси -замена | 600/800 | - | - | 800/1000 | от 1000 |
| Реактивная тяга /2 втулки -замена(1шт.) | 300/350 | - | - | 300/350 | от 600 |
| Карданный вал -замена | 1300 | - | - | 500(1) | от 1000 |
| Рычаг (независимой подвески)(1шт.) -замена | - | - | - | - | от 800 |
| Пружина задняя (1шт.) -замена | 350 | 600 | 600 | 450 | от 500 |
| Стойка стабилизатора(1шт.) -замена | - | - | - | - | от 400 |
| Втулка стабилизатора(1шт.) -замена | - | - | - | - | от 400 |

**Прайс лист на авторемонтные работы автомобилей ГАЗ, УАЗ, Газель, Соболь.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Волга | Газель | Соболь | УАЗ | ГАЗ дв.4216 |
| Балка заднего моста в сборе | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Редуктор заднего моста | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Полуось | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подшипник (ступицы) полуоси -замена | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Подрессорник рессоры (1 шт.) -замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сайлентблок рессорный (1 шт.) на снятой -замена | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| Амортизатор задний (1 шт.) -замена | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Рессора -замена | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Втулка стабилизатора (1 шт.) -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Стойка стабилизатора (1 шт.) -замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Рессора переборка (со снятием) | 1300 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 |

Цены действительны при условии нормального состояния  
резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее  
нормально откручиваются без дополнительного нагрева,  
применения спецжидкостей и средств).